|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | Ancho de pulso | Resultado | Obervaciones |
| 1600 | 69 |  | Cercano a configuración de oxímetro NBP 190 Nellcor |
| 800 | 215 |  | Cercano a configuración de oxímetro NBP 190 Nellcor |
| 200 | 411 |  | Configuración usada en proyecto final |